 





|  |  |
| --- | --- |
| **Трактор LOVOL TD 1304** | **Технические параметры** |
|  |  |
| Дизельный двигатель, 6 цилиндра | SC7H150 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с/кВт | 130/95,6 |
| Объем двигателя, л | 6,5 |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 2200 |
| КПП механического типа с понижающим редуктором | 16F + 8R переключение передач с сихронизаторами (synchro shift) |
| Диапазон скоростей, км/час | вперёд (1,7-35,4) / назад (2,5-22,7) |
| Тип сцепления  | Металлокерамическое двухдисковое LUK 14 дюймов |
| Тип тормозов | мокрый, дисковый, гидравлически управляемый |
| Двухсоставной Вом, об/мин | 540/1000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5060х2285х3100 |
| Минимальная рабочая масса, кг  | 6420 |
| Дополнительные грузы (спереди/сзади), кг | 440/480 |
| Размер шин (передние/задние) | 14,9-26/18,4-38 |
| Номинальная мощность ВОМ, кВт | 81,3 |
| Электрическая система, В | 12 |
| Обьем топливного бака, л | 255 |
|  |  |