



|  |  |
| --- | --- |
| **Трактор LOVOL TD 904** | **Технические параметры** |
|  |  |
| Дизельный двигатель, 4 цилиндра | 1004C |
| Номинальная мощность двигателя, л.с/кВт | 90/66,2 |
| Объем двигателя, л | 4 |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 2200 |
| КПП механического типа с понижающим редуктором | 16F + 8R переключение передач с сихронизаторами (synchro shift) |
| Диапазон скоростей, км/час | вперёд (1,7-33,3) / назад (2,4-21,4) |
| Тип сцепления | Металлокерамическое двухдисковое LUK 12 дюймов |
| Тип тормозов | мокрый, дисковый, гидравлически управляемый |
| Двухсоставной Вом, об/мин | 540/1000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4530х2150х2900 |
| Минимальная рабочая масса, кг | 4545 |
| Дополнительные грузы (спереди/сзади), кг | 310/320 |
| Размер шин (передние/задние) | 12,4-24/16,9-34 |
| Номинальная мощность ВОМ, кВт | 56,3 |
| Электрическая система, В | 12 |
| Обьем топливного бака, л | 145 |
|  |  |