



****

|  |  |
| --- | --- |
| **Комбайн LOVOL GK 120 PRO** | **Технические параметры** |
|  |  |
| Двигатель, л.с. | YUCHAI, YC6А-220 |
| Трансмиссия 4x4 | Гидравлическая.  Гидростатический передний привод.  Механически подключаемый задний привод. |
| Система обмолота | Молотильный барабан с продольным потоком |
| Диаметр молотильного барабана, длина, мм | 660х3015 |
| Габаритные размеры с жаткой, мм | 9520\*5700\*4100 |
| Вес конструкции, кг | 12500 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Жатки, м | 5,34 с устройством автоматического копирования |
| Кабина с кондиционером, измельчителем. Гидравлическая выгрузка зерна. | |