**Посевной комплекс серии AP с высевом в анкерный сошник на стойке с параллелограммной навеской.**

Информацию можно взять по ссылке:

 <https://featagro.ru/catalog/posevnyie-kompleksyi/kombinirovannyie-posevnyie-kompleksyi--serii-Feat--c-vyisevom-v-ankernyiy-soshnik-s-odinarnyimi-prikatyivayuschimi-kolesami>

Высокоточное внесение семян и удобрений гарантированно, благодаря независимому сошнику с параллелограммной навеской, а прикатывающие колеса с шинами атмосферного давления позволяют работать в любых условиях, в том числе в условиях высокой влажности почвы. Дизайн стойки посевного комплекса с высевом в анкерный сошник на параллелограмме также гарантирует высокую способность прохождения пожнивных остатков. Данный посевной комплекс предназначен для строчного посева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур по необработанному фону.

Комплекс применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, в том числе каменистых. Эффективно применение комплекса в системе минимальной (Mini-till) и нулевой обработки почвы (No-till).

Применение комплекса обеспечивает:

- использование в экстремальных агроклиматических условиях;

- пневматический высев зерновых и зернобобовых культур, индивидуальное прикатывание при высеве в анкерный сошник;

- внесение жидких удобрений (типа КАС) – как дополнительная опция.

Главной отличительной особенностью посевных комплексов с высевом в анкерный сошник является высокий ресурс эксплуатации.