 



|  |  |
| --- | --- |
| **Трактор LOVOL TE 354** | **Технические параметры** |
|  |  |
| Дизельный двигатель, 4 цилиндра | 4L22BT |
| Номинальная мощность двигателя, л.с/кВт | 35/25,7 |
| Объем двигателя, л | 2,16 |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 2350 |
| КПП механического типа с понижающим редуктором | F8+R2 |
| Диапазон скоростей, км/час | вперёд (1,78-28,89) назад (7,78-26,91) |
| Тип сцепления  | Керамическое двухдисковое |
| Тип тормозов | мокрый, дисковый, гидравлически управляемый |
| Двухсоставной ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3480х1515х2255 |
| Минимальная рабочая масса, кг  | 1713 |
| Дополнительные грузы (спереди/сзади), кг | 54/124 |
| Размер шин (передние/задние) | 6,5-16/11,2-24 |
| Номинальная мощность ВОМ, кВт | 21,9 |
| Объем топливного бака, л | 38 |
| Гидравлический масленый насос, л/мин | 36 |

