 



|  |  |
| --- | --- |
| **Трактор LOVOL TB 604** | **Технические параметры** |
|  |  |
| Дизельный двигатель, 4 цилиндра | A4K41T60 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с/кВт | 60/43,3 |
| Объем двигателя, л | 4 |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 2400 |
| КПП механического типа с понижающим редуктором | F12 + R12 реверсивное переключение |
| Диапазон скоростей, км/час | вперёд (1,7-38) / назад (2,4-21,4) |
| Тип сцепления | Металлокерамическое двухдисковое LUK 10 дюймов |
| Тип тормозов | мокрый, дисковый, гидравлически управляемый |
| Двухсоставной Вом, об/мин | 540/1000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4186х1730х2615 |
| Минимальная рабочая масса, кг | 3424 |
| Дополнительные грузы (спереди/сзади), кг | 144/360 |
| Размер шин (передние/задние) | 8,3-20/14,9-28 |
| Номинальная мощность ВОМ, кВт | 37,5 |
| Обьем топливного бака, л | 60 |
|  |  |

