



|  |  |
| --- | --- |
| **Трактор LOVOL TН 854** | **Технические параметры** |
|  |  |
| Дизельный двигатель, 4 цилиндра | Xinchai 4D35ZT |
| Номинальная мощность двигателя, л.с/кВт | 85/62,5 |
| Объем двигателя, л | 3,47 |
| Кольчество гидро выходов | 1 пара с фиксированным положением  2 пары с плавающим положением |
| КПП механического типа | 12F + 12R переключение передач с синхронизаторами и реверсом |
| Диапазон скоростей, км/час | вперёд (1,7-37,1) |
| Тип сцепления | Металлокерамическое, двухдисковое LUK, 12 дюймов |
| Тип тормозов | Мокрый, дисковый, гидравлически управляемый |
| Двухсоставной Вом, об/мин | 540/1000 |
| Номинальная мощность ВОМ, кВт | 53,3 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4173х2013х2757 |
| Минимальная рабочая масса, кг В том числе дополнительные груза, кг | 4082  352/320 |
| Размер шин (передние/задние) | 12,4-24/16,9-34 |
| Электрическая система, В | 12 |
| Обьем топливного бака, л | 80 |
|  |  |